**Длины нитей для Замурчательная осень**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нить (DMC) | Стежки | Бэкстичи | Длина (м) | Бэкстичи | Всего |
| 310 | 0 | 6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 606 | 138 | 316 | 0.7 | 0.5 | 1.2 |
| 738 | 26 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 739 | 31 | 0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 741 | 79 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| 742 | 107 | 228 | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
| 743 | 79 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| 907 | 56 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 915 | 75 | 303 | 0.4 | 1.0 | 1.3 |
| 915 | 0 | 536 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
| 917 | 414 | 0 | 2.1 | 0.0 | 2.1 |
| 947 | 98 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 970 | 116 | 0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| 975 | 68 | 21 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
| 975 | 0 | 130 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 976 | 69 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 3607 | 474 | 112 | 2.4 | 0.2 | 2.6 |
| 3608 | 210 | 0 | 1.1 | 0.0 | 1.1 |
| 3609 | 180 | 298 | 0.9 | 0.5 | 1.4 |
| 3712 | 13 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 3826 | 146 | 15 | 0.7 | 0.2 | 0.9 |
| 3865+ | 150 | 0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
| 3865 | 131 | 457 | 0.7 | 0.7 | 1.4 |
| 743+907 | 59 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 437+976 | 20 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 917+3607 | 552 | 0 | 2.8 | 0.0 | 2.8 |
| 3607+3608 | 422 | 0 | 2.1 | 0.0 | 2.1 |
| 975+3826 | 71 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| 3609+3865 | 84 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| ECRUT | 167 | 0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |